Приложение 2
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

 от "21" ноября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский

юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22;

фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане |  | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| **Центральный вход** |
| **2.1** | **Лестница (наружная).** |
| 2.1.1. | Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша. |  Наличие. | п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99,п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Поручни оборудованы с с одной стороны лестничного марша не соответствующие требованию.  | Не соответствует нормативу. | О,С |
| 2.1.2 | Высота поручней | 0,9 м (допуск ± 0,03 м). | п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99,п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016 | Есть  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1646.JPG | Поручни двухуровневые. Высота верхнего поручня 0,83 м. Высота нижнего поручня 0,7 м.  | Не соответствует нормативу.  | О,С |
| 2.1.3 | Завершающие горизонтальные части поручня | -длиннее марша лестницы на 0,3 м (допуск ± 0,03 м).- имеют травмобезопасное исполнение.  |  п. 5.1.15СП 59. 13330.2016п. 5.3.3, 5.3.6ГОСТ Р 51261 | Нет  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1646.JPG | Лестничные поручни не выходят за пределы длины лестничного марша на 0,3 м. Поручни травмобезопасны: концы лестничного поручня соединены между собой.  | **Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.  | О,С |
| 2.1.4 | Ширина лестничного марша | не менее 1,35 м. | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016, | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Ширина лестничного марша 2,62 м.  | Соответствует нормативу. | О,С |
| 2.1.5 | Ширина проступи лестниц | 0,35 – 0,4 м (или кратно этим значениям). | п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Ширина проступи (при подъеме):- 1 ступени 0,41 м,- 2,3 ступени 0,42 м,- 4 ступени 0,4 м.  | Соответствует нормативу. | О,С |
| 2.1.6 | Высота подступенка | 0,12-0,15 м. | п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG  | Высота подступенка (при подъеме):- 1 ступени 0,1 м,- 2 ступени 0,08 м,- 3 ступени 0, 13 м, - 4 ступени 0,13 м, - 5 ступени 0,12 м.  | Соответствует нормативу. | О,С |
| 2.1.7 | Все ступени лестниц в пределах одного марша | одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подступенка. | п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | Высота подъема ступеней разная.  | **Не соответствует нормативу.** | С |
| 2.1.8 | Поверхность ступеней | из твердых материалов, ровная, не создающая вибрацию при движении по ней. | п. 5.1.11СП 59. 13330.2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1649.JPG | Поверхность ступеней нескользкая. | Соответствует нормативу. | О,С,Г,У |
| 2.1.9 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м  | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени  | п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1647.JPG | Краевые ступени лестничного марша не выделены контрастной полосой (полосами).  | **Не соответствует нормативу.** | С |
| 2.1.10 | Предупредительные тактильные полосы | глубиной 0,5 -0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. | п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют.  | **Не соответствует нормативу.** | С |
| **2.2** | **Пандус (наружный).** C:\Users\1\Desktop\DSCN1647.JPG Пандус наружный отсутствуе, что не соответствует нормативам. |
| **2.3** | **Входная площадка (перед дверью).** |
| 2.3.1 | Поверхность покрытия входной площадки | твердая, не допускающая скольжения при намокании.  | п. 6.1.4СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1647.JPG | Поверхность входной площадки крыльца нескользкая.  | Соответствует нормативу.  | О,С |
| 2.3.2 | Размеры входной площадки с пандусом  | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 6.1.4СП 59. 13330. 2016 | нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1647.JPG |  Пандус на входной площадке отсутствует |  Не соответствует нормативу.  |  |
| **2.4.** | **Дверь (входная)***В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.* |
| 2.4.1 | Ширина дверного проема в свету. | От 0,9 до 1,2 м. | п. 6.1.5СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1632.JPG | Ширина одной створки двери – 0,9  | Соответствует нормативу.  | О |
| 2.4.2 | Ручка входной двери | имеют форму, позволяющуюуправлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. | п. 6.4.3 СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1652.JPG | Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери.  | Соответствует нормативу.  | О,С |
| 2.4.3 | Порог двери | не выше 0, 014 м. | п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016 | Есть |   | C:\Users\1\Desktop\DSCN1631.JPG | Порог от 0,03 м.  | **Не соответствует нормативу.**  | О |
| 2.4.4 | Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. | 6.1.6СП 59. 13330. 2016 | нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Отсутствует яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | **Не соответствует нормативу.**  | С |
| 2.4.5 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 5 мм  |  заканчиваются до доступного входа на расстоянии 0,3 м  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2016  | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 5 мм  | **Не соответствует нормативу.**  | С |
| 2.4.6 | Входная дверь | имеет знак, указывающий на доступность здания. | п. 6.1.7СП 59.13330. 2016  | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Входная дверь идентифицирована знаком доступности. | Соответствует нормативу. | О,С,Г,У |
| 2.4.7 | Размеры смотровой панели  | Верхняя граница на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м.Ширина смотровой панели не менее 0,15 м.  | п. 6.1.5СП 59.13330. 2016  | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG | Верхняя граница смотровой панели расположена на высоте 1,57 м, нижняя – 0,78 м. Ширина панели 0,28 м.  | Соответствует нормативу. | О,С,Г,У |
| **2.5.** | **Тамбур**  |
| 2.5.1 | Поверхность покрытия тамбура  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании.  | п. 6.1.4СП 59. 13330. 2016 | Есть |   | C:\Users\1\Desktop\DSCN1632.JPG | Покрытие тамбура нескользкое.  | Соответствует нормативу.  | О,С,Г,У |
| 2.5.2  | Размеры тамбура. | Глубина от 1,8 м до 1,5 м, ширина не менее 2,3 м. | п. 6.1.8СП 59. 13330. 2016 | Есть |   | Глубина тамбура 1,4 м. Ширина тамбура 2,68 м.  | **Не соответствует нормативу.** | К |
| **2.6.** | **Дверь из тамбура в помещение**  |
| 2.6.1 | Ширина дверного полотна  | не менее 0,9 м | п. 6.2.4СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1654.JPG | Ширина дверного полотна 0,7 м.  | Не соответствует нормативу. |  |
| 2.6.2 | Порог двери | не выше 0, 014 м. | п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016 | Есть |   | C:\Users\1\Desktop\DSCN1655.JPG | Порог 0,08 м.  | Соответствует нормативу. | О,С |
| 2.6.3 | Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. | 6.1.6СП 59. 13330. 2016 | нет  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1632.JPG | Отсутствует яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | **Не соответствует нормативу.**  | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **Центральная входная группа.** |
| 2.1 | Лестница (наружная).  | Привести лестничный марш в соответствии с указанными нормативными требованиями при проведении очередного капитального ремонта (отложенная мера). На первом этапе адаптации объекта следует (неотложные меры): - Установить одну или несколько противоскользящих контрастных полос на краевые проступи ступени общей шириной 0,08 - 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени. - Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 -0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. | текущий ремонт |
| 2.2 | Дверь (входная) | Оборудовать тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3 м перед дверным проемом. Глубина предупреждающего тактильного указателя должна быть в пределах 0,5 – 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия (от 0,8 м – 0,9 м).Убрать контрастную маркировку с двери . Довести высоту порога двери до 0,014 м. | Текущий ремонт. |
| 2.3 | Дверь из тамбура в помещение | Установить на прозрачном полотне центральной двери контрастные маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.Маркировку на боковой двери убрать. | Текущий ремонт. |
| Общие требования к зоне | Привести в соответствие нормативам.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | Фото |
| **Вход в здание** | **ДЧ-И (К)** – недоступно на креслах-колясках.**ДП-И (Г,У)** – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (СО)** – объект доступен частично избирательно с нарушением органов зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1628.JPG |  Капитальный ремонт (очередной), текущий ремонт. |