Приложение 3  
 к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от «12» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути движения в здании**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский

юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22;

фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | | | |
| есть/нет | № на плане | | фото | | Содержание | | Значимо  для инвалида (категория) | |
| **3.1.** | **Коридоры (вестибюли, зоны ожидания)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Вестибюль на первом этаже (после входа около вахтера) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Минимальное пространство для разворота на 180° | | равное диаметру 1,4 м. | | п. 6.2.1  СП 59. 13330. 2016 | есть | |  | C:\Users\1\Desktop\фото\DSCN1637.JPG | | Глубина пути движения 18,4 м.  Инвалид на кресле-коляске сможет развернуться на 180°. | соответствует нормативу. | | К | |
| Правое крыло коридора (1 этаж). Путь движения в зону ожидания (напротив гр.№2), кабинет бухгалтерии. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Минимальное пространство для разворота на 180° | | равное диаметру 1,4 м. | | п. 6.2.1  СП 59. 13330. 2016 | нет | |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | | Глубина пути движения 1,31-18,4 м.  Не обеспечено минимальное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске на 180°. | **Не соответствует нормативу.** | | К | |
| Левое крыло коридора (1 этаж). Путь движения в кабинет заведующего. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Минимальное пространство для разворота на 180° | | равное диаметру 1,4 м. | | п. 6.2.1  СП 59. 13330. 2016 | нет | |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | | Глубина пути движения 1,31-1,37 м.  Не обеспечено минимальное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске на 180°. | **Не соответствует нормативу**. | | К | |
| 3.1.4 | Ширина пути движения | | не менее 1,5 м. | | п. 6.2.1  СП 59. 13330. 2016 | Есть | |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | | Ширина коридора 1,31 -1,37м. Инвалид на кресле-коляске не сможет развернуться на 360°. | **Не соответствует нормативу.** | | К | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Поручни вдоль коридоров. | Специальные устройства, облегчающие передвижение | | п. 4.2.4  СП 148. 13330.2012  (рекомендательная норма) | | Нет | |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | | Стены коридоров поручнями не оборудованы. | **Не соответствует нормативу.** | | О,С | |
| Информационные средства для слепых. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Тактильно-контрастные направляющие указатели | Наличие. | | ГОСТ Р 52875-2007  п. 8.1.6  СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | | Тактильные направляющие указатели отсутствуют. | **Не соответствует нормативу.** | | С | |
|  | **3.2. Лестницы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Лестницы, в левом, правом крыле центральной части здания, ведущие на второй этаж - индентичны | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7. | Дублирование лестниц пандусами или подъемными  устройствами | Наличие. | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1663.JPG | Лестница не продублирована пандусом. | | | **Не соответствует нормативу.** | | К,О,С |
| 3.2.2 | Поручни лестниц | - Установлены с обеих сторон.  - Непрерывны по всей длине. | | п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016 | | есть | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Поручни лестницы установлены только с одной стороны. | | | **Не соответствует нормативу.** | | О,С |
| 3.2.3 | Ширина лестничного марша | Не менее 1,35 м. | | п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Ширина лестничного марша от стены до перил 130 м. | | | Не соответствует нормативу. | | О |
| 3.2.4 | Ширина проступи лестниц | 0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м). | | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Ширина проступи ступеней от 0,32 м | | | соответствует нормативу. | | О,С |
| 3.2.5 | Высота подступенка для лестниц внутри здания | 0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м). | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | Высота 0,16м | | | Не соответствует нормативу. | | О,С |
| 3.2.6 | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью | Наличие | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью | | | Не соответствует нормативу. | | О,С,Г,У |
| 3.2.7 | Форма и размеры ступеней. | В пределах одного марша. | | п. 6.2.8  СП 59. 13330.2016 | | Есть | |  | Размеры ступеней одинаковые. | | | Соответствует нормативу. | | С |
| Информационные средства для слепых (слабовидящих) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.8 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени | | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Нет ширины контрастной полосы 0,1 м. | | | Не соответствует нормативу. | | С |
| 3.2.9 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Наличие.  На расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи. | | п. 6.2.3 СП 59. 13330.2016 | | Нет | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Нет предупредительных тактильных полос. | | | **Не соответствует нормативу.** | | С |
| Лестница внутри здания  *2-х этажное здание, три лестничных марша по 1 пролету.*  *Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны, инвалиды-колясочники не имеют возможности подниматься на 2-й этаж здания.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | **Двери (в коридорах)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Дверь на первом этаже центральный вход | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Ширина дверного полотна | не менее 0,9 м. | | п. 6.2.4  СП 59. 13330. 2016 | | нет | |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1636.JPG | Ширина дверного полотна-  1,36-1,37 м | | | соответствует нормативу. | | К |
| 3.5.2 | Высота порога | не более 0,014 м. | | п. 6.2.4  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | - | порога отсутствует | | | соответствует нормативу | | К,О,С |
| Информационные средства для слепых | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами | глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм | | п. 6.2.3  СП 59. 13330.2016 | | нет | |  | - | Тактильно-контрастные указатели перед дверными проемами не установлены. | | | **Не соответствует нормативу.** | | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| *В Учреждении будет организовано обслуживание инвалидов по варианту «Б» (разумное приспособление). Для инвалидов-колясочников* | | | |
| 1 | Составление дефектной ведомости на ремонт помещения в соответствии с требованиями | Оборудовать пандус, провести реконструкцию тамбура и входных дверей, при возможности проектирования в части увеличения дверного проема до соответствующих нормативов. | Капитальный ремонт. |
| 7 | Знак доступности у пандуса. | установить знак доступности. | Текущий ремонт. |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | | Привести в соответствие нормативам. | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Пути движения на первом этаже здания** | **ДЧ-И (Г,У)**- зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.  **ВНД (К, О, С)** – зона недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. |  |  | Текущий ремонт.  Организационное решение. |