Приложение 3
 к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от «12» сентября 2017 г.

 **I. Результаты обследования:**

 **3. Пути движения в здании**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский

юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22;

фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| **3.1.** | **Коридоры (вестибюли, зоны ожидания)** |
| Вестибюль на первом этаже (после входа около вахтера) |
| 3.1.1 | Минимальное пространство для разворота на 180° | равное диаметру 1,4 м. | п. 6.2.1СП 59. 13330. 2016 | есть |  | C:\Users\1\Desktop\фото\DSCN1637.JPG | Глубина пути движения 18,4 м.Инвалид на кресле-коляске сможет развернуться на 180°.  | соответствует нормативу.  | К |
| Правое крыло коридора (1 этаж). Путь движения в зону ожидания (напротив гр.№2), кабинет бухгалтерии.  |
| 3.1.2 | Минимальное пространство для разворота на 180° | равное диаметру 1,4 м. | п. 6.2.1СП 59. 13330. 2016 | нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | Глубина пути движения 1,31-18,4 м.Не обеспечено минимальное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске на 180°. | **Не соответствует нормативу.**  | К |
| Левое крыло коридора (1 этаж). Путь движения в кабинет заведующего.  |
| 3.1.3 | Минимальное пространство для разворота на 180° | равное диаметру 1,4 м. | п. 6.2.1СП 59. 13330. 2016 | нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | Глубина пути движения 1,31-1,37 м.Не обеспечено минимальное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске на 180°. | **Не соответствует нормативу**.  | К |
| 3.1.4 | Ширина пути движения  | не менее 1,5 м.  | п. 6.2.1СП 59. 13330. 2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | Ширина коридора 1,31 -1,37м. Инвалид на кресле-коляске не сможет развернуться на 360°. | **Не соответствует нормативу.**  | К |
|  |
| 3.1.5 | Поручни вдоль коридоров. | Специальные устройства, облегчающие передвижение | п. 4.2.4СП 148. 13330.2012(рекомендательная норма) | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | Стены коридоров поручнями не оборудованы. | **Не соответствует нормативу.** | О,С |
| Информационные средства для слепых.  |
| 3.1.6 | Тактильно-контрастные направляющие указатели | Наличие. | ГОСТ Р 52875-2007п. 8.1.6СП 59. 13330.2016 | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1635.JPG | Тактильные направляющие указатели отсутствуют.  | **Не соответствует нормативу.** | С |
|  | **3.2. Лестницы** |
|  Лестницы, в левом, правом крыле центральной части здания, ведущие на второй этаж - индентичны  |
| 3.1.7. | Дублирование лестниц пандусами или подъемнымиустройствами | Наличие.  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | нет |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1663.JPG | Лестница не продублирована пандусом. | **Не соответствует нормативу.**  | К,О,С |
| 3.2.2 | Поручни лестниц  | - Установлены с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.  | п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016 | есть |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Поручни лестницы установлены только с одной стороны.  | **Не соответствует нормативу.**  | О,С |
| 3.2.3 | Ширина лестничного марша  | Не менее 1,35 м. | п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Ширина лестничного марша от стены до перил 130 м.  | Не соответствует нормативу. | О |
| 3.2.4 | Ширина проступи лестниц  |  0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016  | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Ширина проступи ступеней от 0,32 м  | соответствует нормативу. | О,С |
| 3.2.5 | Высота подступенка для лестниц внутри здания  | 0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).  | п. 6.2.8СП 59. 13330.2016 | нет |  | Высота 0,16м  | Не соответствует нормативу. | О,С |
| 3.2.6 | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью | Наличие  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | нет |  | Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью | Не соответствует нормативу. | О,С,Г,У |
| 3.2.7 | Форма и размеры ступеней. | В пределах одного марша.  | п. 6.2.8СП 59. 13330.2016 | Есть |  | Размеры ступеней одинаковые.  | Соответствует нормативу. | С |
|  Информационные средства для слепых (слабовидящих) |
| 3.2.8 | Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м  | на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени  | п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Нет ширины контрастной полосы 0,1 м. | Не соответствует нормативу. | С |
| 3.2.9 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Наличие. На расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи. | п. 6.2.3 СП 59. 13330.2016 | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1664.JPG | Нет предупредительных тактильных полос.  | **Не соответствует нормативу.** | С |
|  Лестница внутри здания *2-х этажное здание, три лестничных марша по 1 пролету.**Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны, инвалиды-колясочники не имеют возможности подниматься на 2-й этаж здания.* |
| **3.3** | **Двери (в коридорах)** |
| Дверь на первом этаже центральный вход |
| 3.5.1 | Ширина дверного полотна  | не менее 0,9 м. | п. 6.2.4СП 59. 13330. 2016 | нет |  | C:\Users\1\Desktop\фото дс\детский сад\К паспорту доступности\DSCN1636.JPG |  Ширина дверного полотна-1,36-1,37 м | соответствует нормативу. | К |
| 3.5.2 | Высота порога  | не более 0,014 м. | п. 6.2.4СП 59. 13330.2016 | нет  |  | - | порога отсутствует | соответствует нормативу | К,О,С |
| Информационные средства для слепых  |
| 3.5.3 | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами | глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм | п. 6.2.3СП 59. 13330.2016 | нет |  | - | Тактильно-контрастные указатели перед дверными проемами не установлены.  | **Не соответствует нормативу.** | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| *В Учреждении будет организовано обслуживание инвалидов по варианту «Б» (разумное приспособление). Для инвалидов-колясочников* |
| 1 | Составление дефектной ведомости на ремонт помещения в соответствии с требованиями | Оборудовать пандус, провести реконструкцию тамбура и входных дверей, при возможности проектирования в части увеличения дверного проема до соответствующих нормативов. | Капитальный ремонт.  |
| 7 | Знак доступности у пандуса.  | установить знак доступности.  | Текущий ремонт.  |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие нормативам. |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | фото |
| **Пути движения на первом этаже здания** |  **ДЧ-И (Г,У)**- зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (К, О, С)** – зона недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. |  |  |  Текущий ремонт. Организационное решение.  |