Приложение 5
к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

 от "21" ноября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-бытовые помещения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский

юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22;

фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане |  | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| 5 | Санитарно-бытовые помещения для инвалидов в здании учреждения.  | Предусмотреть в здании специально оборудованное санитарно-бытовое помещение для инвалидов. Доступность общих уборных для людей с нарушением зрения. | п. 6.3.1СП 59. 13330.2016 | Нет  | - | C:\Users\1\Desktop\DSCN1640.JPGх | Санитарно-бытовое помещение для инвалидов в здании учреждения не оборудовано.  | **Не соответствует нормативу.**  | К,О,С |
| 5.1.1 | Ширина двери в санитарно-гигиеническое помещение. | Не менее 0,9 м. | п. 6.3.3СП 59. 13330.2016 | Есть  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1644.JPG | Ширина двери 0,80 м.  | **Не соответствует нормативу.** | К |
| 5.1.2 | Порог двери. | Не более 0,014 м. | п. 6.2.4. СП 59.13330.2016 | Есть  |  | Высота порога 0,01 м. | **соответствует нормативу.** | К,О,С |
| 5.1.3 | Высота раковины. | Высота раковины не более 0,8 м от уровня пола. | п. 8.10 СП 136. 13330.2012 | Есть  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1644.JPG | Высота раковины 0,84 м. | **Не соответствует нормативу.** | К |
| 5.1.4 | Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками. | Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м. | п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99 | Нет  |  | Поручни отсутствуют. | **Не соответствует нормативу.** | К,О |
| 5.1.5 | Краны срычажной рукояткой и термостатом.Применение кранов с раздельнымуправлением горячей и холодной водой не допускается. | Наличие. | п. 6.3.9 СП 59. 13330.2016 | Есть  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1644.JPG | Оборудован кран-смеситель с ручным управлением регулировки горячей и холодной воды.  | Соответствует нормативу.  | К,О,С |
| 5.1.6 | Система тревожнойсигнализации.  | Наличие. Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурногоперсонала.  | п. 6.3.6СП 59. 13330.2016 | Нет  |  |  | Система тревожной сигнализации отсутствует. | **Не соответствует нормативу.** | К,О,С |
| 5.1.7. | Информационные таблички помещения (в том числе рельефные и рельефно-точечные). | Размещены у дверей со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 мЗнаки (таблички) на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери. | п. 6.3.6СП 59. 13330.2016п. 6.21.4ГОСТ Р 51671-2015 | Нет  |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1640.JPG | Информация о назначении помещения размещена на двери. Не продублирована рельефно и рельефно-точечно. | **Не соответствует нормативу.** | К,О,С |

**Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 5.2. | **Санитарно-бытовые помещения для инвалидов** | . | . |
| **Общие требования к зоне** | Привести в соответствие нормативам. |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | фото |
| **Санитарно-бытовые помещения.** | **ДЧ-И (Г,У)** – функциональная зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития,с нарушением органов зрения и опорно-двигательного аппарата .**ВНД (К,С,О)** – функциональная зона недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,  | - | C:\Users\1\Desktop\DSCN1640.JPG |  |