УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад«Теремок»

п.Уральский\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.В.Желтова/

« 21 » ноября2017г.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  
по проведению обследования и паспортизации объекта**

**и предоставляемых на нем услуг  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

п. Уральский "21" ноября 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта *«*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский.

1.2. Адрес объекта: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2246,20 кв.м,

- наличие прилегающего земельного участка – 7730,35кв.м.

1..4 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *здравоохранение*.

1.5. Виды оказываемых услуг: ***образовательная деятельность***

1.6. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: По результатам обследования *«*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский.

считаем:

-объект не доступен для инвалидов на креслах-колясках во всех функциональных зонах. Не обеспечен вход в здание, пути передвижения в здании, отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение. В то же время организовано обслуживание специалистами Учреждения на дому.

- объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Препятствием на пути передвижения являются высокие пороги дверных проемов, не соответствующие нормативам поручни лестничных маршей, отсутствие поручней в санитарно-гигиенических помещениях, трудности в получении услуг на втором этаже здания.

- объект частично не доступен для инвалидов с нарушением зрения и слуха, отсутствуют контрастные тактильные полосы на путях движения (на лестничных маршах, маркировка на дверях), звукоусиливающие устройства, не обеспечена информационная составляющая.

1.7.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **Территория прилегающая к зданию** | | | |
| 1.1. | Покрытие территории, прилегающей к зданию | Обеспечить ровное покрытие прилегающей территории, не создающее вибрацию при движении по нему. | Текущий ремонт. |
| **2. Центральная вход.** | | | |
| 2.1. | Лестница (наружная). | Оборудовать для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников в соответствии с нормативами | текущий ремонт. |
| 2.2. | Дверь (входная) | Оборудовать для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников в соответствии с нормативами | текущий ремонт. |
| 2.3. | Дверь из тамбура в помещение | Оборудовать для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников в соответствии с нормативами | Текущий ремонт. |
| **3. Специальное помещение для инвалидов колясочников на первом этаже**  **(Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта))** | | | |
| 3.1. | Пандус (наружный). | Оборудовать пандус в соответствие нормативным требованиям .  - Установить кнопку вызова персонала у пандуса (по типу домофона, с системой двухсторонней громкоговорящей связи). Средство связи с персоналом должно быть идентифицировано знаком доступности (в т.ч. тактильным). | текущий ремонт. |
| 3.2. | Лестница (наружная). | Оборудовать для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников в соответствии с нормативами | текущий ремонт. |
| 3.3. | Дверь (входная) | Оборудовать для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников в соответствии с нормативами | текущий ремонт. |
| 3.4. | Дверь из тамбура в помещение | Оборудовать для всех категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников в соответствии с нормативами | Текущий ремонт. |
| 3.5. | Помещение  (Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) ) | Устройство безпорогового пространства в соответствии с нормативами | Текущий ремонт. |
| **4. Пути движения** | | | |
| 4.1. | Тактильно-контрастные направляющие указатели. | Установить на пути движения от входа в здание до специального, приспособленного для инвалидов, тактильно-контрастные направляющие указателишириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. | Текущий ремонт. |
| 4.2. | Тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверными проемами. | Установить перед дверными проемами на пути движения к кабинету, доступному для инвалидов, тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Указатели размещаютсяна расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна (если дверь открывается по ходу движения). | Текущий ремонт. |
| **5 . Кабинетная форма обслуживания. Зальная форма обслуживания.** | | | |
| 5.1. | Оборудовать на первом этаже поликлиники отдельный кабинет для приема инвалидов. | Ширина дверного полотна не менее 0,9 м;  высота порога не более 0,014 м;  ширина прохода в кабинете не менее 1,2 м (желательно 1,4 м для разворота кресла-коляски на 180º);  высота места обслуживания (стола) не более 0,8 – 0,85 м над уровнем пола;  высота кушетки не более 0,52 м. | Текущий ремонт.  Капитальный ремонт. |
| 5.2. | Высота места обслуживания. | Довести место обслуживания пациентов (окно гардероба, регистратуры) до уровня не более 0,8 – 0,85 м над уровнем пола. | Текущий ремонт.  Организационные мероприятия. |
| **6. Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.** | | | |
| 6.1. | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. | Разработать и принять внутренний нормативный документ об обслуживании инвалидов на объекте для персонала учреждения.  Организовать процесс оказания услуг в соответствии с установленными нормативными актами. | Организационные мероприятия. |
| **7. Санитарно-бытовые помещения для инвалидов** | | | |
| 7.1. |  | Проект здания не представляет возможным оборудовать санитарно-бытовое помещение для инвалидов-колясочнкиов. |  |
| **8. Визуальные, акустические, тактильные средства информации.** | | | |
| 8.1. | Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов. | Разместить на официальном сайте и учреждении информацию о доступности объекта, порядке обслуживания инвалидов, а также координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности услуг для инвалидов на объекте. | Организационные мероприятия. |
| 8.2 | Указатели направления движения. | Оборудовать пути движения от входной двери до кабинета приема инвалидов контрастными указателями, которые располагаются на высоте не более 2,5 м от уровня пола. | Организационные мероприятия. |
| 8.3 | Информационные стенды. | Адаптировать информационные стенды для слабовидящих и слепых инвалидов. | Организационные мероприятия. |
| 8.4 | Информирующие обозначения помещений. | Разместить информирующие обозначения помещений рядом с дверью кабинета со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.  Продублировать рельефными знаками. | Организационные мероприятия. |

|  |
| --- |
|  |
|  |