Приложение 1

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "21" ноября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п.Уральский

юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22;

фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, п.Уральский, ул.Лесная, 22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Норматив** | **Ссылка на норматив** | **Наличие элемента** | **Фактическое состояние** | **Выявленные нарушения и замечания** |
| **есть/нет** | **№ наплане** | **C:\Users\1\Desktop\DSCN1625.JPGо** | **Содержание** | **Значимо дляинвалида (категория)** |
| 1.1. | Вход (входы)на территорию объекта | Ширина прохода в ограждениидолжна быть не менее 0,9 м.  | п. 5.1.СП 136.13330. 2012 | Есть |  | Ширина прохода в ограждении 0,9 м. | Соответствует нормативу. | К |
| 1.2. | Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. | не оборудованы. | п. 5.1.2 СП 59.13330. 2016 | Нет |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1625.JPG | Калитки с вращающимся полотнами, другие устройства, создающие преграду для МГН, не установлены.  | Соответствует нормативу. | К,О,С |
| **1.2.** | **Пути движения на территории** |
| 1.2.2 | Покрытие пешеходных дорожек | ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении. | П. 5.1.11 СП 59.13330.2016 | Есть |  | C:\Users\1\Desktop\DSCN1626.JPG | Пешеходные и транспортные потоки на участке не разделены. Покрытие прилегающего участка неровное, с выбоинами.  | **Не соответствует нормативу.**  | К,О,С,Г,У |
| **1.3.** | **Лестница (наружная)** | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| **1.4.** | **Пандус (наружный)** | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| **1.5.** | **Автостоянка и парковка**На территории учреждения не предусмотрено место для стоянки автотранспорта инвалидов и не представляется возможным, так как въезд на территорию дошкольного учреждения разрешен только со стороны хоз. двора.  |
| 1.5.1 | Количество мест для инвалидов на автостоянке | 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске | п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016 | Нет |  | - |  | Не соответствует нормативу.  | К,О,С |
| 1.5.2 | Выделенное машино-место | обозначается дорожной разметкой и знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) | п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016 | Нет |  | - | отсутствует  | Не соответствует нормативу. | К,О,С |
| 1.5.3 | Места для стоянки (парковки) транспортных средств | размещены на расстоянии не более 50 м от доступного для инвалидов входа в учреждение  | п. 5.2.2 СП 59.13330. 2016 | Нет |  | отсутствует  | Не соответствует нормативу.  | К,О,С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1.2.2 | Покрытие территории, прилегающей к зданию  | Обеспечить ровное покрытие прилегающей территории, не создающее вибрацию при движении по нему.  | Капитальный ремонт. |
| **ОБЩИЕ требования** **к зоне** | Привести в соответствие установленным нормативам покрытие территории.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | фото |
| **Территория, прилегающая к зданию.**  | **ДЧ-И (К,О)** – территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.**ДП-И (Г,У)** – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. **ВНД (С)** – территория, прилегающая к зданию, доступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых). | - | C:\Users\1\Desktop\DSCN1627.JPG | Капитальный ремонт. |